FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE SOLVENTE BRILVINIL® PREMIUM

DESCRIÇÃO
O Fundo Preparador de Parede Base Solvente é um produto especialmente desenvolvido para promover aderência, uniformidade e proteção em superfícies antes da aplicação de tintas. Ideal para preparação de paredes internas e externas, este fundo é formulado com resinas de alta qualidade que penetram profundamente, garantindo excelente aderência e durabilidade da pintura final.
Características
✔ Alta Aderência – Melhora a fixação da tinta, proporcionando um acabamento mais durável e resistente.
✔ Selante de Imperfeições – Preenche micro fissuras e irregularidades, criando uma superfície mais uniforme.
✔ Excelente Penetração – Proporciona maior aderência em substratos porosos, como alvenaria, cimento, reboco e gesso.
✔ Secagem Rápida – Agiliza o processo de aplicação da tinta, tornando a obra mais eficiente.
✔ Boa Cobertura – Reduz o consumo de tinta na demão final, economizando material e tempo.
✔ Resistência a Fungos e Mofo – Protege contra o aparecimento de fungos e mofos, especialmente em áreas úmidas.
✔ Base Solvente – Ideal para ambientes externos ou superfícies mais exigentes em termos de durabilidade, que estão contaminados com produtos base de solventes como graxas, desmoldantes e gorduras.

APLICAÇÃO:
[bookmark: _Hlk193035402]Rolo e pincel próprio para solvente, pistolas airless.

COMPOSIÇÃO:
Resinas acrílica, hidrocarbonetos aromáticos alifáticos e aditivos. Não contém álcool e querosene.

Acabamento: Fosco
Cor:  Incolor


PREPARO DO PRODUTO:
Misturar bem o produto com uma espátula larga de aço INOX até completa homogeneização. Em superfícies de gesso diluir 10 a 50% com thinner, nas demais superfícies diluir até 30% com thinner, caso seja necessário.

SECAGEM: 
· [bookmark: _Hlk193035424]Ao toque: 2 hora
· Entre demãos: 4 a 6 horas
· Final: 72 horas


CONSUMO
8 a 11m²/ litro por demão.

Consultar a FISPQ do produto no site, antes da utilização.

VERNIZ REVITALIZANTE INCOLOR BASE ÁGUA BRILVINIL® PREMIUM

DESCRIÇÃO
É um produto (BASE ÁGUA) incolor de fácil aplicação, secagem rápida, de elevado poder penetrante e resistente a alcalinidade. Indicado para revitalizar superfícies internas e externas que foi utilizado o revestimento de pedras naturais, texturas, roscado, cimento queimado, entre outros. Aplicação sobre cimento queimado para área externa ou áreas que precisam de manutenção periódicas. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

Acabamento: Fosco
Cor:  Incolor

APLICAÇÃO
Rolo e pincel próprio para solvente, pistolas airless.

COMPOSIÇÃO
Resina acrílica, aditivos, solventes e água.

PREPARO DO PRODUTO
Misturar bem o produto com uma espátula larga de plástico ou aço INOX até completa homogeneização. Em superfícies de gesso diluir 10 a 50% com água limpa, nas demais superfícies diluir 10 a 20% com água limpa.

SECAGEM 
· [bookmark: _Hlk193035828]Ao toque: 3 hora
· Entre demãos: 4  horas
· Final: 72 horas

CONSUMO
8 a 11 m²/ litro por demão

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Aplicar pelo menos 2 demãos para a proteção total, evitar aplicar em paredes com temperatura elevada para não ter manchas de rolo, em cima de cimento queimado fazer a manutenção anual.


	




RESINA PARA PEDRA E PISO BASE SOLVENTE BRILVINIL

DESCRIÇÃO
A Resina para Pedra e Piso Base Solvente Brilvinil é um produto de alta performance, desenvolvido para proporcionar acabamento brilhante ou fosco e proteção superior para superfícies de pedra, pisos, granitina e outros materiais porosos. Sua fórmula à base de solvente forma uma película resistente e durável, que confere excelente aderência, brilho intenso e resistência à abrasão, além de proteger contra umidade, manchas e desgastes causados pelo tráfego. Ideal para áreas internas e externas, oferece maior durabilidade e facilita a manutenção dos pisos e revestimentos.

Características
✔ Acabamento Brilhante ou Fosco – Proporciona um brilho intenso ou fosco, valorizando a aparência das superfícies e conferindo um aspecto renovado e elegante. 
✔ Alta Resistência – A resina forma uma camada protetora que resiste ao tráfego, manchas e danos causados pela umidade.
✔ Durabilidade Prolongada – Ideal para áreas com grande circulação de pessoas, garantindo um acabamento de longa duração sem perder a estética.
✔ Fácil Aplicação – Pode ser aplicada com pincel, rolo ou pistola, oferecendo excelente cobertura e rendimento.
✔ Proteção contra Infiltrações – Protege a superfície contra a penetração de água e outros líquidos, evitando danos estruturais e preservando a integridade do material.
✔ Resistência à Abrasão – Sua fórmula resistente proporciona proteção adicional contra desgastes causados pelo uso diário, mantendo a superfície impecável por mais tempo.


COMPOSIÇÃO
Resinas acrílica, hidrocarbonetos aromáticos alifáticos e aditivos. Não contém álcool e querosene.

Acabamento: Brilhante ou Fosco
Cor:  Incolor

APLICAÇÃO
Rolo e pincel próprio para solvente, pistolas airless.

PREPARO DO PRODUTO
Após abrir a embalagem, homogeneizar bem o produto com o auxílio de uma espátula de aço INOX ou um misturador elétrico de tinta. Durante a aplicação, sempre mexa o produto para que esteja bem homogêneo e evite manchas no acabamento.

DILUIÇÃO
Pronto para uso.



SECAGEM
- Ao toque: 2 hora
- Entre demãos: 6 horas
- Tráfego de pessoas: 24 horas
- Tráfego de veículos: 48 horas
- Cura total: 7 dias


CONSUMO
6,7 a 11 m²/ litro por demão

	
-- FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA BRILVINIL® PREMIUM

DESCRIÇÃO
É um produto incolor de fácil aplicação, secagem rápida, de elevado poder penetrante e resistente a alcalinidade. Indicado para tratamento prévio de superfícies internas e externas de reboco fraco, reboco e concreto novo, paredes caiadas, gesso, fibrocimento e pinturas calcinadas ou descascadas. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

COMPOSIÇÃO
Resina acrílica, aditivos, biocidas e água.

Acabamento: Fosco
Cor:  Incolor


APLICAÇÃO
Rolo e pincel próprio para solvente, pistolas airless.


PREPARO DO PRODUTO
Misturar bem o produto com uma espátula larga de plástico, aço INOX até completa homogeneização. Em superfícies de gesso diluir 10 a 50% com água limpa, nas demais superfícies diluir até 30% com água limpa.


[bookmark: _Hlk193033733]SECAGEM
· Ao toque: 1 hora
· Entre demãos: 4 horas
· Final: 72 horas

CONSUMO
8 a 11m²/ litro por demão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
É obrigatório a diluição indicada do produto para o resultado desejado. Não deve ficar exposto por mais de 15 dias sem receber o acabamento final, o brilho pode atrapalhar a fixação do material.

Consultar a FISPQ do produto no site, antes da utilização.



TINTAS LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO PREMIUM BRILVINIL

Descrição do Produto
A Tinta Acrílica Semibrilho Premium Brilvinil é uma tinta de alta performance lavável, ideal para ambientes internos e externos, que combina o acabamento elegante e sofisticado do semibrilho com a durabilidade e resistência necessárias para uma pintura de qualidade superior. Sua formulação especial oferece excelente cobertura, proteção e facilidade de limpeza, tornando-a perfeita para áreas de grande circulação, como salas, cozinhas e corredores.




Composição
Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes, dióxido de titânio, pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio.

Acabamento: Brilhante
Cores: Conforme o catálogo.


APLICAÇÃO: 
Aplicar de 2 a 3 demãos com Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pincel ou trincha de cerdas macias, respeitando o tempo de secagem entre as demãos. 
Antes da aplicação da tinta de acabamento, é obrigatório aplicar pelo menos uma demão de tinta acrílica fosca Premium BRILVINIL, na mesma tonalidade.,

Indicação de Uso
[bookmark: _GoBack]Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso, aplicar antes o fundo preparador brilvinil.

	


SECAGEM: 
· Ao toque: 1 hora
· Entre demãos: 4 horas
· Final: 72 horas
.

Diluição: 
· Rolo/Pincel: até 15% com água potável
· Pistola: até 30% com água potável. (necessário mais demãos)

Rendimento: Aproximadamente 10,00 a 13,88 m²/litro por demão (varia conforme a superfície e a aplicação).


TINTAS LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA PREMIUM BRILVINIL

Descrição do Produto
A Tinta Acrílica Acetinada Premium BRILVINIL é uma tinta à base de água, ideal para superfícies internas e externas, proporcionando um acabamento acetinado elegante e suave ao toque. Sua formulação oferece excelente cobertura, alta resistência e facilidade de limpeza, sendo uma opção versátil para diversos ambientes.

Composição
Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes, dióxido de titânio, pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio.

Acabamento: Acetinado
Cores: Conforme o catálogo.

APLICAÇÃO: 
Aplicar de 2 a 3 demãos com Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pincel ou trincha de cerdas macias, respeitando o tempo de secagem entre as demãos. 
Antes da aplicação da tinta de acabamento, é obrigatório aplicar pelo menos uma demão de tinta acrílica fosca PREMIUM BRILVINIL, na mesma tonalidade.

Indicação de Uso
Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso, aplicar antes o fundo preparador brilvinil.

	

SECAGEM
· Ao toque: 1 hora
· Entre demãos: 4 horas
· Final: 72 horas
.

DILUIÇÃO
· Rolo/Pincel: até 15% com água potável

Rendimento: Aproximadamente 10,00 a 13,88 m²/litro por demão (varia conforme a superfície e a aplicação).



TINTAS LÁTEX ACRÍLICA FOSCA PREMIUM BRILVINIL


Descrição do Produto
A Tinta Acrílica Fosca Premium Brilvinil é uma tinta de alta qualidade desenvolvida para oferecer um acabamento fosco sofisticado e durável em diversas superfícies, como paredes internas e externas. Sua fórmula exclusiva proporciona excelente cobertura, resistência e facilidade de aplicação, sendo ideal para quem busca um efeito mais discreto e elegante.

Indicação de Uso
Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso, aplicar antes o fundo preparador brilvinil.

Composição
Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes, dióxido de titânio, pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio.



Acabamento: Fosco
Cores: Conforme o catálogo.


Diluição:
· Rolo/Pincel: até 20% com água potável
· Pistola: até 30% com água potável (necessário mais demãos)

Rendimento: Aproximadamente 8,88 a 12,22 m²/litro por demão (varia conforme a superfície e a aplicação) 
 Secagem: 
· Ao toque: 1 hora
· Entre demãos: 4 horas
· Final: 72 horas







TINTA ACRÍLICA PARA PISO PREMIUM BRILVINIL


Descrição do Produto
A Tinta Acrílica Piso Premium Fosca é uma tinta de alta qualidade desenvolvida para pintar pisos de concreto, cimento, e outras superfícies, proporcionando um acabamento fosco elegante e discreto. Sua fórmula premium garante uma excelente aderência e resistência, ideal para ambientes residenciais, comerciais e industriais que exigem pisos duráveis, com baixo brilho e fácil manutenção.

Indicação de Uso
Indicada para pisos de concreto, cimento e superfícies similares. Pode ser usada em áreas internas e externas, como fábricas, lojas, depósitos, garagens, áreas comerciais e residenciais.

Composição
Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes, dióxido de titânio, pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio.

Acabamento: Fosco
Cores: Conforme o catálogo.

Diluição
· Rolo/Pincel: primeira demão diluir com 20% com água potável, as demais demãos com até 15% com água potável.
· Pistola: até 20% com água potável (necessário mais demãos)

Rendimento
Aproximadamente 10,00 m²/litro por demão (varia conforme a superfície e a aplicação) 

SECAGEM 
· Ao toque: 30 min.
· Entre demãos: 4 horas
· Trânsito de pessoas: 24 horas
· Trânsito de carros: 72 horas
· Final: 72 horas.




--
GARANTIA
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas desde que siga corretamente as instruções de uso. O desempenho do
produto depende das condições de preparação da superfície. Faça a preparação de maneira correta e terá a garantia assegurada de bom funcionamento do produto.
(solicitar o termo de garantia no site ou diretamente ao fabricante).

[bookmark: _Hlk193033790]PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011)
 O primeiro passo é corrigir as imperfeições maiores do reboco com massa de reboco sem cal. Aguarde a cura total por no mínimo 24 horas. Não aplicar em época de chuva ou com alta umidade no ambiente, evitar aplicação com temperaturas abaixo de 10ºC e acima de 38ºC. Até 72 horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas ou desplacamento e bolhas.

Remoção de pó, sujeira e partes mal aderidas
Com uma lixa GRANA 80 ou escova de aço, espátula ou vassoura de piaçava remover todas as partes mal aderidas da superfície.
Remover, com água e detergente neutro, manchas de terra, graxa, gordura ou desmoldante. Remover fungos e mofo mecanicamente através de escovação com solução de DELCOR® Sanitizante.	
Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com Fundo Preparador BRILVINIL® Premium à base de solvente ou água. Em paredes já impermeabilizadas, como impermeabilizantes para fachada elastoméricos, o qual tira toda ou parcial permeabilidade da superfície, lixar bem e retirar o pó, pois caso não seja feito pode surgir desagregação da tinta em tempo seco ou com a presença de água. É necessário a instalação de rodapé, antes da aplicação, para delimitar o contato da tinta de parede com o solo, principalmente em áreas não pavimentadas (conferir se os rejuntes estão instalados devidamente para evitar passagem de água).
Instalar calhas, rufos e/ou pingadeiras (verificar a fixação e o rejunte para impedir por completo a passagem de água (infiltração).
Em caso de laje exposta, impermeabilizá-las antes da aplicação da tinta.
Em superfícies com marca de reparos de reboco/argamassa/gesso/impermeabilizantes base de resina acrílica, asfáltica ou elastomérica (cimentícia ou não), desmoldastes, união de parede nova com parede antiga, emenda de reboco, nivelar a superfície com Massa Regularizadora BRILVINIL® e depois aplicar novamente o Fundo Preparador BRILVINIL®.



ARMAZENAMENTO 
Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e secagem.




CUIDADOS
Em caso de contato com a pele e olhos, lave-os com água em abundância. Nos casos de irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico, informando o tipo de produto.
Para mais detalhes, consulte a ficha de informação de segurança de produto químico – FISPQ (disponível no site). 
Emergência médica (24 horas): CEATOX – Centro Médico de Assistência Toxicológica: 0800 14 81 10.
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas): 0800 19 22 74

--

Produzido por:
CNPJ 37.655.461/0003-74
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - VII Região

CNPJ 18.286.754/0001-15
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

CNPJ 42.500.489/0001-00
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

BRILVINIL®
(61) 3585.8580 
SAC@BRILVINIL.COM.BR
www.brilvinil.com.br




