MASSA CORRIDA PVA BRILVINIL
CARCTERISTICAS: Produto formulado à base de resina, cargas minerais, aditivos, solventes e água. 
Indicado para corrigir e nivelar superfícies de reboco, concreto e argamassas em ambientes INTERNOS.
RENDIMENTO: aproximadamente 1,000 a 1,750 kg/m² por demão.
APLICAÇÃO: Desempenadeira de aço e espátula. Aplicar de 2 a 3 camadas com intervalo de pelo menos 2 horas a cada demão. Aplicar camadas finas e sucessivas até o nivelamento da superfície. Lixar após 4 horas.
SECAGEM: Ao toque 30 minutos, para manuseio 2 horas, secagem total 4 horas.
DILUIÇÃO: Não diluir (produto pronto para uso).





TINTA PVA BRILVINIL
CARCTERISTICAS: Produto formulado à base de resina, cargas minerais, aditivos, solventes, pigmentos e água. Produto indicado para pintura de superfícies INTERNAS de alvenaria, concreto, fibrocimento e pré-moldados previamente preparadas.
RENDIMENTO: Aproximadamente 3,5 a 5,56 m²/litro por demão.
APLICAÇÃO: Rolo de lã, trincha, pincel ou pistola. Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de pelo menos 2 horas a cada demão. 
SECAGEM: Ao toque 30 minutos, entre demãos 2 a 3 horas, secagem total 72 horas.
DILUIÇÃO: Não diluir (produto pronto para uso)



PRECAUÇÕES
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada ou reutilizada. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico informando o tipo de produto.


PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
Eliminar tintas soltas, poeiras, graxas, óleo ou gordura, mofo, umidade e demais contaminadores da superfície. Sobre caiação, paredes em mau estado de conservação ou reboco solto,  recomenda-se  isolar a superfície com fundo preparador de parede. Para superfícies mofadas, lavar com solução de água sanitária mais água na proporção 1/1, depois enxaguar e esperar secar. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até perda total do brilho. Superfícies com graxa, poeira e gordura devem ser lavadas com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.  Reboco e concreto novo deve-se aguardar pelo menos 30 dias para sua cura total antes da pintura. 



IMPORTANTE
As especificações contidas nesta embalagem seguem procedimentos padrões segundo normas técnicas. Suas características serão mantidas desde que sejam corretamente conservados e utilizados. O desempenho dos produtos depende da correta preparação da superfície, condições climáticas, conhecimentos técnicos e prática do aplicador.
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